**Обновление программного обеспечения устройства по сети**

Версия прошивки устройства имеет вид: [h1\_b2\_m4.3.1](http://documenthub.ru/index.php/s/z9wx4fwDsg4BbNe), где

h1 – версия аппаратной платформы устройства

b2 – версия загрузчика


m4.3.1 – версия основной прошивки

**Обновление загрузчика**

Если новая прошивка имеет версию загрузчика старше текущего загрузчика (b), то перед обновлением основной прошивки необходимо обновить сам загрузчик.


Например, если новая прошивка предназначена для загрузчика версии b2, а текущий загрузчик b1, то необходимо предварительно применить прошивку вида bootup\_h1\_b1\_to\_h1\_b2.uet.

Версия аппаратной платформы устройства (h) текущего и нового загрузчика должны совпадать.



**Обновление основной прошивки**

После обновления загрузчика (если это потребовалось), можно обновить основную прошивку устройства. Прошивка выполняется в 2 этапа.



При удачном завершении обоих этапов должны получить «OK» по обоим пунктамИзображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание