## Таблица сравнения характеристик коммутаторов OSNOVO и аналогов Cisco

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **L2** | **L3** | **Кол-во портов 10/100/1000 BaseT/PoE 802.3at/af** | **Порты**  **SFP** | **Порты**  **SFP+** | **Суммарная мощность POE** | **Порты Combo**  **10/100/1000BaseT**  **100/1000BaseX SFP** | **Производительность коммутации** | **Возможность стекирования** | **Поддержка промышленных стандартов** |
| [OSNOVO SW-24G4X-1L](https://plcontroller.ru/product/upravlyaemyj-l3-kommutator-osnovo-sw-24g4x-1l/) | + | + | 24/24 | 4 | 4 | 400W | - | 128Gbps | - | - |
| [C9200L-24P-4X](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html) | + | + | 24/24 | 4 | 4 | 370W | - | 128Gbps | + | - |
| [OSNOVO SW-48G4X-1L](https://plcontroller.ru/product/osnovo-sw-48g4x-1l/) | + | + | 48/- | 4 | 4 | - | - | 176Gbps | - | - |
| [Cisco C9200-48T](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html) | + | + | 48/- | 4 | 4 | - | - | 176Gbps | + | - |
| [OSNOVO SW-80802/L](https://plcontroller.ru/product/upravlyaemyj-l2-poe-kommutator-osnovo-sw-80802-l150w/) | + | - | 8/8 | 2 | - | 150W | - | 56Gbps | - | - |
| [Cisco C1000-8FP-2G-L](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html?oid=otren019232) | + | - | 8/8 | 2 | - | 120W | 2 | 56Gbps | - | - |
| [OSNOVO SW-8244/L](https://plcontroller.ru/product/upravlyaemyj-l2-poe-kommutator-osnovo-sw-8244-l400w/) | + | - | 24/24 | 4 | - | 400W | 4 | 56Gbps | - | - |
| [Cisco C1000-24FP-4G-L](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html?oid=otren019232) | + | - | 24/24 | 4 | - | 370W | - | 56Gbps | - | - |
| [OSNOVO SW-84804/L](https://plcontroller.ru/product/upravlyaemyj-l2-poe-kommutator-sw-84804-l800w/) | + | - | 48/48 | 4 | - | 800W | - | 56Gbps | - | - |
| [Cisco C1000-48FP-4G-L](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html?oid=otren019232) | + | - | 48/48 | 4 | - | 740W | - | 56Gbps | - | - |
| [OSNOVO SW-74804/L](https://plcontroller.ru/product/osnovo-sw-74804-l/) | + | - | 48/- | 4 | - | - | - | 176Gbps | - | - |
| [Cisco C1000-48T-4G-L](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html?oid=otren019232) | + | - | 48/- | 4 | - | - | - | 176Gbps | - | - |
| [OSNOVO SW-72402/L2](https://plcontroller.ru/product/osnovo-sw-72402-l2/) | + | - | 24/- | 2 | - | - | - | 56Gbps | - | - |
| [Cisco C1000-24T-4G-L](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-1000-series-switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.html?oid=otren019232) | + | - | 24/- | 4 |  | - | - | 56Gbps | - | - |
| [OSNOVO SW-81604/ILB](https://plcontroller.ru/product/promyshlennyj-upravlyaemyj-l2-poe-kommutator-osnovo-sw-81604-ilb/) | + | - | 16/8 | 4 | - | 240W | - | 20Gbps | - | + |
| [IE-4000-8GT8GP4G-E](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-4000-series-switches/datasheet-c78-733058.html) | + | - | 16/8 | 4 | - | 240W | - | 20Gbps | - | + |